Mikrokontroller III. jegyzőkönyv

# A mérés adatai

**A mérést végző személyek**: Ekart Csaba, Kincs Boglárka

**A mérés helye, ideje**: PPKE-ITK 420-as mérőlabor, 2017.05.11. 12:15-15:00

**Felhasznált mérőeszköz**: MSP430F169 mikrokontroller

# A mérés menete

Az előző mérésen elkészített projektet megnyitottuk az IAR Embedded Workbench-csel, a korábbi forráskódot kitöröltük, és a megfelelő részben elkezdtük írni az új programokat. A környezet debugger funkcióját alkalmaztuk a futtatás során, és folyamatosan ellenőriztük az egyes regiszterek értékét a jobboldali regiszter ablakban.

## feladat – Az AD átalakító kezelése I.

A feladat szerint meg kellett valósítanunk egy olyan programot, amely a mikrokontroller panelen található baloldali potméter által beállított analóg feszültséget kiírja a grafikus kijelzőre.

|  |
| --- |
| **Kódrészlet** |
| asmmain**:** **call** #SetupADC12 mov.w LeftValue**,**R12 **call** #hexdraw **jmp** asmmain **ret** |

Először meghívtuk a szükséges SetupADC12 függvényt, az AD konverter kezelőprogramját. A potméterek értéke ekkor a LeftValue, illetve RightValue címszavakkal kérhető le, ezt az R12-es regiszterbe másoltuk, majd a hexdraw függvénnyel kirajzoltuk a balfelső sarokba.

## feladat – Az AD átalakító kezelése II.

A feladat nagyban hasonlított az előzőhöz, de a jobb oldali potméter kiírását is végre kellett hajtani a kijelző jobb felső részén.

|  |
| --- |
| **Kódrészlet** |
| asmmain**:** **call** #SetupADC12 mov.w LeftValue**,**R6 **mov** #1**,**R14 **mov** R6**,**R12 **call** #multiply  **mov** R12**,**R14 **add** #0x30**,**R14 **mov** #0**,**R13 **mov** #13**,**R12 **call** #LCDChrXY  **mov** R6**,**R12 **mov** #8**,**R14 **mov** #0**,**R13 **call** #divide  **mov** R12**,**R6 **mov** #256**,**R14 **mov** R6**,**R12 **call** #multiply  **mov** R12**,**R14 **add** #0x30**,**R14 **mov** #0**,**R13 **mov** #12**,**R12 **call** #LCDChrXY  **mov** R6**,**R12 **mov** #10**,**R14 **mov** #0**,**R13 **call** #divide  **mov** R12**,**R6 **mov** R12**,**R14 **add** #0x30**,**R14 **mov** #0**,**R13 **mov** #11**,**R12 **call** #LCDChrXY  **mov** R6**,**R12 **mov** #10**,**R14 **mov** #0**,**R13 **call** #divide  **mov** R12**,**R6 **mov** R12**,**R14 **add** #0x30**,**R14 **mov** #0**,**R13 **mov** #10**,**R12 **call** #LCDChrXY  **call** #LCDUpdate **mov** R5**,**R12 **call** #hexdraw  **jmp** asmmain**ret** |

A probléma természetesen azzal volt, hogy a hexdraw függvény csak a kijelző bal felső sarkába alkalmas kiíratásra, így a jobb oldali potméter értékének kiírásához nem használhattuk ezt. Az előző mérés során mikor egy tetszőleges karaktert kellett mozgatnunk a mikrokontroller kijelzőjén, már részben elkészítettük az ehhez szükséges kódokat, melyhez az LCDChrXY és az LCDUpdate függvényekre van szükség. A program gyakorlatilag az egyes helyiértéken lévő értékeket rajzolja ki a jobb felső saroknak megfelelő koordinátákra.

## feladat – Potméterrel vezérelhető helyre történő kiírás

A mikrokontroller 2 mérésen megvalósított joystick kiírás alapján el kellet készíteni a potméterrel vezérelhető helyre történő kiírást. A baloldali potméterrel X, a jobb oldali potméterrel Y irányba mozgathatóvá kellet tenni.

|  |
| --- |
| **Kódrészlet** |
| asmmain**:** mov.b #2**,**R4 ;kezdeti y koordináta mov.b #7**,**R5 ;kezdeti x koordináta mov.b #0x4F**,**R6 ;a kirajzolandó O betű kódjaminta**:** mov.b R6**,**R14 mov.w RightValue**,**R13 mov.w LeftValue**,**R12 **call** #LCDChrXY **call** #LCDUpdate mov.b #0x20**,**R14 ;törlés (space beírása a helyére) mov.b R4**,**R13 mov.b R5**,**R12 **call** #LCDChrXY **jmp** minta**ret** |

A feladat megvalósítása nagyban hasonlított a mikrokontroller II. mérésen megvalósított feladathoz, azzal a különbséggel, hogy nem a joystick mozgatására, hanem a potméter tekerése változtattuk az x és y koordinátákat. Az LcdChrXY és az LCDUpdate függvényekez használtuk, hasonló logika mentén mint legutóbb. A jobb oldali potméter értékét az R13-as a baloldali potméter értékét az R12-es regiszterbe másoltuk, illetve a kiíratandó karakter kódját az O betűre állítottuk. Minden elmozdulás után az előző karaktert „kitöröljük”, vagyis a helyére egy space karaktert írunk.