7. tétel - BOOTP, DHCP

# BOOTP

* RARP helyett - > jobb
* BOOT protocol
* AZ IP-n kívűl ad
  + netmask
  + router cím
  + bootserver cím
  + boot file name stb.

# DHCP

* mégjobb
* BOOTP-vel kompatibilis, formátum megegyezik
* dinamikusan tudsz vele IP-t osztani
  + idő után lejáró IP-k
  + Ad egy engedélyt egy IP-re
  + így nem fogynak el
  + kliens kilép: felszabadul az IP

# PXE

* még tovább (csak INTEL-en)