
11. tétel - IP multicast

# Multicast és broadcast

* TCP - kapcsolatorientált tehát semmi értelme
* UDP - pl konferencia hívás
* multicast effektív, csökkenti a felslegesen terhelt gépek számát
* nagy fájloknál különsen spórol

# Ethernet és IP multicast



* D osztály - multicast címek
* pl. 224. 0.0.1: all host
* 224.0.0.2: all router

# IGMP

* szervezés a feladata
* multicast nehezen implementálható, könnyen hálózat foglaláshoz vezethet
* segít megoldani a problémát, csökkenti a terhelést